Verzió dátuma: 13.09.2022

ADATLAP

RAGADÓS SZÍN - SZUPERKONCENTRÁLT PIGMENTEK
beltéri és kültéri dekoratív festéshez


1. Termékleírás

Szerves és/vagy szervetlen pigmenteken alapuló koncentrált színezőpaszták vizes diszperzióban, reológiai adalékanyagokban, habzásgátló anyagokban, tartósítószerekben stb.

SZÍNTARTOMÁNY A szuper koncentrált ragacsos színpigmentekhez:
CITROMSÁRGA (S 01) – beltéri és kültéri használatra BANÁNSÁRGA (S 02) – beltéri használatra PAI SÁRGA (S 03) – beltéri és kültéri használatra ARANYSÁRGA (S04) – beltéri használatra
OKKER (S 05) – beltéri és kültéri használat
NARANCS (S 06) – beltéri használat
ŐSZIBARACK NARANCS (S 07) – beltéri és kültéri használat
PIROS (S 08) – beltéri és kültéri használatra MAGENTA (S 09) – beltéri használatra LILA (S 10) – beltéri és kültéri használatra
ROYAL BLUE (S11) – beltéri és kültéri használatra CIEL BLUE (S12) – beltéri és kültéri használatra Türkizkék (S 13) – beltéri és kültéri használatra MENTAZÖLD (S 14) – beltéri és kültéri használatra
KRÓMZÖLD (S 15) – beltéri és kültéri használatra FŰZÖLD (S 16) – beltéri és kültéri használatra GESZTENYEBARNA (S 17) – beltéri és kültéri használatra OXIDVÖRÖS (S 18) – beltéri és kültéri használatra Dohánybarna (S 19) – beltéri és kültéri használatra FEKETE (S 20) – beltéri és kültéri használatra
OLÍVA (S 21) – beltéri és kültéri használatra BÉZS (S 22) – beltéri és kültéri használatra KRÉM (S23) – beltéri és kültéri használatra
RÓZSAVÖRÖS (S 24) – beltéri és kültéri használat

2. Felhasználási terület
Mosható, félig mosható festékek, vizes mészalapú kompozíciók, díszítővakolatok, vízbázisú zománcok, alapozók és vízalapú fa lakkok színezésére, valamint betonhoz, gipszhez, illesztési kompozíciókhoz, fugákhoz való keverékekhez használják.
[image: ] (
Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor nr. 5., jud. Vâlcea,
Adószám RO4701754, Kereskedelem szám J38/999/1993, Alaptőke 103.560 lej 
www.sarcom.ro, 
e-mail: 
office@sarcom.ro
Banca Transilvania fiók Vâlcea Számlaszám RO89BTRLRONCRT0277274301 Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547
)

 (
 1/3. 
oldal
)

3. Főbb jellemzők:
· változatos, gondosan kiválasztott színtartományt kínál,
a kívánt szín kiválasztása a RAGACSOS SZÍNKÁRTYÁK közül (a terméket árusító üzletekben kapható):
· színes kártya a Sticky és Coral termékcsalád mosható belső festékeihez;
· színes kártya a Sticky és Coral termékcsalád mosható külső festékeihez;
· gyorsan diszpergálódik a vízalapú bevonó termékekben;
· a gyakorlatban korlátlan számú szín és árnyalat érhető el, mivel a szuperkoncentrált RAGACSOS színpigmentek kiválóan keverednek egymással, lehetővé téve saját színezésük kialakulását.

4. Műszaki jellemzők:
	Krit. sz.
	JELLEMZŐ
	ELFOGADHATÓSÁGI
FELTÉTELEK
	VIZSGÁLATI MÓDSZER

	0
	1
	2
	3

	A
	Termékjellemzők

	1
	Megjelenés
	homogén, viszkózus folyadék
	vizuális

	2
	Sűrűség 23 ± 0,5C, g/cm3
	1,05 – 1,85
	SR EN ISO 2811-1:2016

	3
	pH
	7 - 9
	SR EN ISO 787-9:2019




5. Hogyan kell használni A termék előkészítése
Használat előtt alaposan rázza fel a terméket, hogy felkeveredjen.
Helyezze a festéket a mosható festékbe, és alaposan öblítse ki a palackot a víz egy részével, amely a mosható festék hígítására szolgál.
A kapott keveréket homogenizáljuk, amíg egyenletes színt nem kapunk.
Az árnyalatváltozások elkerülése érdekében ajánlott a festést teljes egészében elvégezni, egyetlen tételnyi termék vagy különböző tételek homogén keverékének felhasználásával.
Figyelem! A gyakorlatban kis vizuális különbségek fordulhatnak elő a színezett termékek és a kártya végső színei között, amelyeket a következők határoznak meg és befolyásolnak: az alkalmazott fólia megjelenése, szerkezete és vastagsága, a festék típusa és minősége, a felhasznált pigment mennyisége és a hordozó jellege. fényáram intenzitása és a fény típusa (természetes vagy mesterséges), amely alatt a színt értékelik.
RAGADÓS SZÍNŰ KÁRTYÁK kaphatók a terméket árusító üzletekben Ragadós színű szuperkoncentrált pigmentek a Ragadós mosható festékekhez; Supersticky és Coral. Más típusú mosható festékek esetében nem garantáljuk a színvisszaadást.
Javasoljuk, hogy kis mennyiségű termék felhasználásával végezzen kompatibilitási tesztet a színezendő termékkel.

6. Fajlagos fogyasztás: a kívánt árnyalattól függően.

7. Csomagolás, tárolás, szállítás
Csomagolás - a termékek műanyag csövekbe vannak csomagolva, a következő kapacitással lezárva: 50 ml.
Tárolás és szállítás. A tárolási és szállítási hőmérsékletnek min.
+ 5 ºC (ez alatt a hőmérséklet alatt a termékek megfagyhatnak, leértékelődhetnek és használhatatlanná válhatnak) és
max. 30 ºC . A termék szállítása fedett szállítóeszközzel történik.


8. Felhasználhatósági időtartam: A gyártástól számított 36 hónap, az eredeti lezárt csomagolásban és legalább 5° C hőmérsékleten történő tárolás körülményei között.

9. Jogszabályok
Hulladék: A termék és a csomagolási maradványok hulladéknak minősülnek, és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kezelésre van szükség.
Termékbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.



















Megjegyzés: Mindezek az adatok általános jellegűek a termék használatának teljesítményére vonatkozóan, ezért ajánlott a terméket saját alkalmazási technológiájának feltételei mellett tesztelni.
A nem képzett személyzettel való munkavégzés, a nem megfelelő felületi előkészítés, a nem megfelelő felvivő eszközök használata vagy az ajánlottól eltérő körülmények közötti alkalmazás nem vonja maga után a gyártó felelősségét. A további pontosítás érdekében javasoljuk, hogy forduljon a gyártóhoz.
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