 (
Termékbiztonsági információ Megjegyzés
a REACH szerint (32. cikk)
) (
Sicky Color szuperkoncentrált pigmentek
) (
Teljesítés dátuma: 06.11.2020
) (
Felülvizsgálat: 06.11.2020
) (
Verzió: 2 (helyettesít 1)
)

 (
Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:
Vonatkozó felhasználások: Festék
Mosható, félig mosható festékek, vizes mészalapú kompozíciók, díszítővakolatok, vízbázisú zománcok, alapozók és vízalapú fa lakkok színezésére, valamint betonhoz, gipszhez, illesztési kompozíciókhoz, fugákhoz való keverékekhez használják.
Ellenjavallt felh
asználások: Minden, aminek a használata nincs meghatározva ebben a szakaszban vagy a 7.3 szakaszban
A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
SARCOM SRL 
sat Buleta, str. Depozitelor, nr. 5
247378 com. Mihaesti - jud. Valcea - Romania Tel.: +40250772562 -
 Fax: +40250772547
 
tehnic@sticky.ro
 https://www.sticky.ro
Vészhelyzet esetén hívandó telefonszám:
 Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok Információs Hivatala
Toxikológia: 
021.318.36.06
Sicky Color szuperkoncentrált pigmentek
Termékazonosító: Egyéb azonosítási eszközök:
Nem releváns
1.1
1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
)
 (
Az anyag vagy keverék osztályozása: 1272/2008/EK (CLP) rendelet:
Az 1272/2008 (CLP) rendelet rendelkezései szerint a termék nem minősül veszélyes terméknek.
Címkeelemek:
1272/2008/EK (CLP) rendelet:
Figyelmeztető mondatok:
Nem releváns
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
Nem releváns
További információk:
EUH208: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeget tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Egyéb 
veszélyek:
A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak
A termék endokrin károsító tulajdonságai miatt nem teljesíti a kritériumokat.
2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
)








	Azonosítás
	Kémiai név/besorolás
	Koncentráció

	CAS-szám:	78952-72-4
	C.I.Pigment
	Nincs besorolva
	

	EC:	279-017-2
Index: Nem alkalmazható
	
	
	50 - <75 %

	
	1272/2008/EK rendelet
	
	

	REACH: Nem alkalmazható
	
	
	





 (
3.1
Anyagok:
Kémiai leírás: 
Anyagok keveréke
Összetevők:
Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletével összhangban a termék a következőket tartalmazza:
⁽
¹⁾ Fő összetevő
⁽
²⁾ A 2020/878/EU rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelő egészségügyi vagy környezeti kockázatot jelentő anyag
3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK **
)** Változások az előző verzióhoz képest
 (
Sicky Color szuperkoncentrált pigmentek
) (
Termékbiztonsági információ Megjegyzés
a REACH szerint (32. cikk)
) (
Teljesítés dátuma: 06.11.2020
) (
Felülvizsgálat: 06.11.2020
) (
Verzió: 2 (helyettesít 1)
)

 (
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON
) (
Teljesítés dátuma: 06.11.2020
) (
Felülvizsgálat: 06.11.2020
) (
Verzió: 2 (helyettesít 1)
) (
9
/
11
)


	Azonosítás
	Kémiai név/besorolás
	Koncentráció

	CAS-szám:	55965-84-9
	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-
	Saját besorolású
	

	EK-szám: 	Nem alkalmazható
	izotiazol-3-on (3:1)
	
	

	Index: 613-167-00-5
REACH: Nem alkalmazható
	
	
	<1 %

	
	1272/2008/EK rendelet
	Akut tox. 2: H310+H330; Akut tox. 3: H301; Vízi akut 1: H400; Vízi krónikus 1: H410; Bőrmaró 1B: H314; Bőrszenz. 1A: H317 - Veszély
	






	Azonosítás
	M-tényező

	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg
CAS-szám: 55965-84-9	EK-szám: Nem alkalmazható
	Akut
	100

	
	Krónikus
	10



	Azonosítás
	Fajlagos koncentrációs határérték

	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg
CAS-szám: 55965-84-9
EK-szám: Nem alkalmazható
	% (p/p) >=0,6: Bőrkorr. 1B - H314 0,06<= % (p/p) <0,6: Bőrirrit. 2 - H315
% (p/p) >=0,06: Szemirrit. 2 - H319
% (p/p) >=0,0015: Bőrszenz. 1A - H317




 (
⁽
¹⁾ Fő összetevő
⁽
²⁾ A 2020/878/EU rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelő egészségügyi vagy környezeti kockázatot jelentő anyag
Az anyagok veszélyességére vonatkozó további információkért lásd a 11., 12. és 16. szakaszt.
Egyéb információ:
3.2
Keverékek:
Nem alkalmazható
3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ** (folytatás)
)** Változások az előző verzióhoz képest

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Elsősegélynyújtási intézkedések:
A termékkel való mérgezés okozta tünetek az expozíciót követően jelentkezhetnek, ezért kétség esetén, a vegyi anyagnak való közvetlen kitettség vagy a fizikai változás állapota esetén forduljon orvoshoz.
Belélegzés esetén:
A termék belégzése nem jelent veszélyt, de mérgezési tünetek esetén ajánlott az érintett személyt
friss levegőre vinni, és nyugalmi testhelyzetbe helyezni. Forduljon orvoshoz, ha a tünetek továbbra is fennállnak.

Bőrrel való érintkezés esetén:
Ez a termék bőrrel érintkezve nem minősül veszélyesnek. Bőrrel való érintkezés esetén azonban ajánlott a szennyezett ruházat és cipő eltávolítása, a bőr leöblítése vagy az érintett személy bőséges hideg vízzel és semleges szappannal történő zuhanyozása. Súlyos állapot esetén azonnal forduljon orvoshoz.
Szembe kerülés esetén:
Öblítse ki a szemét bő vízzel legalább 15 percig. Ha a sérült kontaktlencsét használ, el kell távolítani, ha nem tapadt a szeméhez, mert további károsodások léphetnek fel. Minden említett esetben a mosás után az érintett személyt sürgősen el kell szállítani az orvoshoz, a termék biztonsági adatlapjának kíséretében.
Lenyelés/ aspiráció esetén:
Azonnali orvosi ellátást kell nyújtani, bemutatva a termék biztonsági adatlapját. Ne idézzen elő hányást, ha hányás lép fel, tartsa az áldozat fejét előrebillentve, hogy elkerülje a lenyelést. Tartsa az érintett személyt nyugalmi testhelyzetben. Tisztítsa meg a szájat és a torkot, mivel fennáll annak a veszélye, hogy a termék lenyelése hatással lehet rájuk.
4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások:
Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelések jelzése:
Nem releváns

 (
5.1
Tűzoltó eszközök:
Megfelelő oltóanyag:
5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
)


 (
Nem gyúlékony termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között. A nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében bekövetkező gyulladás esetén lehetőleg többcélú porral oltó készülékeket (ABC osztály) kell használni, a Tűzvédel
mi berendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelelően.
Nem megfelelő oltóanyag:
Nem releváns
Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek:
Az égés vagy a termikus bomlás következtében reakció melléktermékek keletkeznek, amelyek nagyon mérgezőe
k lehetnek, és következésképpen magas egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Tűzoltóknak szóló javaslat:
A tűz nagyságától függően teljes védőruhára és zárt légzőkészülékre lehet szükség. Alapvető vészhelyzeti felszerelések (tűzoltó takaró, elsősegélydoboz) szükségesek
További rendelkezések:
Kövesse a belső vészhelyzeti terv és a tájékoztató lapok utasításait
 a balesetek és egyéb vészhelyzetek kezelésére vonatkozóan. Szüntesse meg a tüzet. Tűz esetén hűtse le a lángnak, robbanásnak vagy a magas hőmérséklet okozta BLEVE-nek kitett termék edényeit és tárolótartályait. Kerülje a tűzoltó termékek kiömlését a vízi 
környezetbe.
5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)
)
 (
Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások: Nem sürgősségi ellátószemélyzet számára:
A szivárgásokat el kell szigetelni, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a munkát végző személyekre nézve.
Sürgősségi ellátószemélyzet számára:
Védőfelszerelést kell használni. A nem megfelelő felszereléssel rendelkező személyeket el kell távolít
ani. Lásd a 8. SZAKASZT.
Környezetvédelmi óvintézkedések:
Kerülje a környezetbe való kiömlést, mivel veszélyes anyagokat tartalmaz. A felszívódott terméket légmentesen lezárt tartályokban kell tárolni. A vízi környezetbe történő nagymértékű kiömlés esetén 
értesíteni kell az illetékes hatóságokat.
Az elszigetelés és a tisztítás módszerei és anyagai:
Ajánlott:
A kiömlött terméket homokkal vagy más semleges abszorbenssel fel kell szívni, és biztonságos helyre kell szállítani. Ne szívódjon fel fűrészporba vagy 
más gyúlékony abszorbensbe. A termék ártalmatlanítására vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban.
Hivatkozás más szakaszokra:
Lásd a 8. és 13. szakaszt.
6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN
) (
A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:
A.- Általános óvintézkedések
Tartsa be a terhek kezelése során a munkahelyi kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. Tartsa fenn a rendet, a tisztaságot, és ártalmatlanítsa a terméket biztonságos intézkedésekkel (6. szakasz)
B.- Technikai ajánlások a tüzek és robbaná
sok megelőzésére.
Nem gyúlékony termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között. A maradványokat alacsony sebességgel szállítsa, hogy elkerülje az elektrosztatikus feltöltődést, amely hatással lehet a gyúlékony termékekre. Az elkerülendő 
körülményekkel és anyagokkal kapcsolatban lásd a 10. szakaszt.
C.- Technikai ajánlások az ergonómiai kockázatok megelőzésére és a toxikológiára.
Ne igyon vagy egyen, miközben a terméket kezeli, és miután befejezte, mosson kezet megfelelő tisztítószerekkel.
D.- Műszaki ajánlások a környezeti veszélyek megelőzésére
Ajánlott abszorbens anyagot biztosítani a termék közelében (lásd a 6.3. fejezetet)
A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is:
A.- Műszaki tárolási intézke
dések
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
)



 (
Minimális hőmérséklet:
5 ºC Maximális hőmérséklet:
30 ºC Maximális idő:
36 hónap
B.- Általános tárolási feltételek.
Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információkért
lásd a 10.5 szakaszt
7.3 Meghatározott végfelhasználás (ok):
A már meghatározott javallatok kivételével nincs szükség külön aján
lásra a termék használatára vonatkozóan.
7. SZAKASZ: KEZELÉS és TÁROLÁS (folytatás)
)

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek:
Anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell: A keveréket alkotó anyagokra nincsenek környezeti határértékek.
DNEL (munkavállalók):
Nem releváns
DNEL (populáció):
Nem releváns
PNEC:
Nem releváns
8.2 Az expozíció ellenőrzése:
A.- Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőeszközök
Megelőző intézkedésként ajánlott olyan egyéni védőfelszerelést használni, amelyen szerepelnie kell a „CE” feliratnak. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos további információkért, (tárolás, tisztítás, használat, védelmi szint,...) kérjük, olvassa el a gyártó által biztosított tájékoztatót. A részleteket lásd a 7.1 szakaszban
B.- Légzésvédelem.
Szükség lesz védőfelszerelés használatára ködképződés vagy a foglalkozási expozíciós határértékek túllépése esetén.

C.- Speciális kézvédelem

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	[image: ]
Kötelező
kézvédelem
	Védőkesztyű
kisebb kockázatok ellen
	
[image: ]
	
	Cserélje ki a kesztyűt a sérülés legkisebb jelére. A professzionális/ipari felhasználók hosszabb ideig tartó expozíciója esetén ajánlott CE III kesztyű használata az EN 420:2004+A1: 2010 és az EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 szabványnak megfelelően.


D.- Szem- és arcvédelem

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	[image: ]
	Fröccsenés elleni
védőszemüveg
	
[image: ]
	EN 166:2002
EN ISO 4007:2018
	Naponta tisztítsa és fertőtlenítse rendszeresen a gyártó utasításainak megfelelően. Javasoljuk, hogy fröccsenésveszély esetén használja.

	Kötelező
	
	
	
	

	arcvédelem
	
	
	
	


E.- Testvédelem

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	
	Munkaruházat
	
[image: ]
	
	Cserélje ki, ha bármilyen sérülésre utaló jelet talál. Szakmai/ipari felhasználók számára a termék hosszan tartó expozíciója esetén az EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 szabványok szerint CE III ajánlott.



 (
F.- Kiegészítő sürgősségi intézkedések
Kiegészítő vészhelyzeti intézkedések nem engedélyezettek.
Környezeti expozíció ellenőrzése:
A környezetvédelemről szóló közösségi jogszabályok szerint ajánlott mind a kiömlés, mind a csomagolás környezetbe kerülésének elkerülése. További információkért lásd a 7.1. D szakaszt
Illékony szerves vegyületek:
A 278/2013. sz. törvény (2010/75/EU irányelv) alkalmazásában ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:
C.O.V.(ellátás):
0 tömeg % C.O.V. koncentráció 20 ºC-on:
0 kg/m³ (0 g/L) Átlagos szénszám: Nem
 releváns
Átlagos molekulatömeg:
Nem releváns
8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)
)

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	
	Csúszásgátló munkavédelmi cipő
	
[image: ]
	EN ISO 20347:2012
	Cserélje ki, ha bármilyen sérülésre utaló jelet talál. Szakmai/ipari felhasználók számára a termék tartós expozíciója esetén az EN ISO 20345:2012 és az EN 13832- 1:2007 szabvány szerint CE III ajánlott.















 (
*A termék jellege miatt nem alkalmazható, mivel nem nyújt jellegzetes információt a veszélyről.
100 ºC
2350 Pa
12381,01 Pa (12,38 kPa)
Nem releváns *
1410 - 1490 kg/m³
1,05 - 1,85
2,31 cP
2 mm²/s Nem releváns * Nem releváns * 7 - 8
Nem releváns * Nem r
eleváns * Nem releváns * Nem releváns *
Nem releváns *
Folyadék Folyadék Egyéb
Jellemző
Nem releváns *
Fizikai állapot 20 ºC:
Megjelenés:
Szín:
Szag:
Szagküszöbérték:
Illékonyság:
Forráspont légköri nyomáson:
Gőznyomás 20 ºC:
Gőznyomás 50 ºC:
Párolgási sebesség 20 ºC: 
Termékjellemzők: 
Sűrűség 20 ºC:
Relatív sűrűség 20 ºC: Dinamikus viszkozitás 20 ºC: Kinematikus viszkozitás 20 ºC: Kinematikus viszkozitás 40 ºC-on: Koncentráció:
pH:
Gőzsűrűség 20 ºC:
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz 20 ºC: Víz
ben való oldhatóság 20 ºC:
Oldékonysági tulajdonság:
Bomlási hőmérséklet:
9.1
Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:
Teljes információért lásd a termék adatlapját.
Fizikai megjelenés:
9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
)

 (
Reakciókészség:
Veszélyes reakciók nem várhatók, ha a vegyi anyagok tárolására vonatkozó műszaki utasításokat betartják. Lásd a 7. szakaszt
Kémiai stabilitás:
Kémiailag stabil, megfelel a 
megjelölt tárolási, kezelési és felhasználási feltételeknek.
A veszélyes reakciók lehetősége:
A jelzett körülmények között nem várhatóak olyan veszélyes reakciók, amelyek túlzott nyomást vagy hőmérsékletet okozhatnak.
Kerülendő körülmények:
Környezeti hőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:
10.5  Összeférhetetlen anyagok:
10.6  Veszélyes bomlástermékek:
A bomlástermékek konkrét leírását lásd a 10.3., 10.4. és 10.5. szakaszban.A bomlási körülményektől függően a megfele
lő bomlástermékek összetett vegyületekben szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és egyéb szerves vegyületek.
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
)
 (
Olvadáspont/fagyáspont:
Nem releváns *
Gyúlékonyság:
Gyúlékonysági hőmérséklet:
Nem gyúlékony (>60 ºC)
Gyúlékonyság (szilárd, gáz):
Nem releváns *
Öngyulladási hőmérséklet: nem
 releváns *
Alsó gyúlékonysági határ:
Nem releváns *
Felső gyúlékonysági határ:
Nem releváns *
Részecskék jellemzői:
Egyenértékű középátmérő:
Nem alkalmazható
9.2
Egyéb információk:
A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:
Robbanási tulajdonságok:
Nem releváns *
Oxidáló tulajdonságok: Nem
 releváns *
Fémekre maró hatású: Nem
 releváns *
Égéshő:
Nem releváns *
Az összetevők teljes tömegaránya ae
roszol formájában
 Nem releváns *: gyúlékony
Egyéb biztonsági funkciók:
Felületi feszültség 20 ºC:
Nem releváns *
Törésmutató:
Nem releváns *
*A termék jellege miatt nem alkalmazható, mivel nem nyújt jellegzetes információt a veszélyről.
9. SZAKASZ: FIZ
IKAI és KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folyamatos)
)













	Ütés és súrlódás
	Levegővel való érintkezés
	Fűtés
	Napfény
	Páratartalom

	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható




	Savak
	Víz
	Oxidáló anyagok
	Éghető anyagok
	Egyéb

	Kerülje az erős savakat
	Nem alkalmazható
	Kerülje a közvetlen érintkezést
	Nem alkalmazható
	Kerülje az erős lúgokat
vagy bázisokat






 (
11.1  Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:
A keverék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozóan nincsenek kísérleti adatok.
11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
)

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folyamatos)

Veszélyes egészségügyi hatások:
Ismételt, hosszan tartó expozíció vagy a foglalkozási expozíciós határértékek által meghatározottnál magasabb koncentrációk esetén előfordulhat, hogy
káros egészségügyi hatások lépnek fel az expozíció függvényében
A- Lenyelés (akut hatás):
· Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de tartalmaz a lenyeléskor veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Korrózió / irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, de a jelen lévő anyagok e hatás alapján veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.
B- Belégzés (akut hatás):
· Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de még mindig vannak benne belégzésre veszélyesnek minősített anyagok. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Korrózió / irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, de a jelen lévő anyagok e hatás alapján veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.
C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):
· Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de még mindig vannak jelen a bőrrel érintkezve veszélyesnek minősített anyagok. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, de a jelen lévő anyagok e hatás alapján veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.
D-CMR hatások (karcinogén, mutagén és reproduktív toxicitás):
· Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nem tartalmaz a leírt hatásokra veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.
IARC: Nem releváns
· Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
E- Szenzibilizáló hatás:
· Légzőszervek: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nem mutatnak szenzibilizáló hatású veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Bőrön át: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de továbbra is jelen vannak érzékenyítő hatású veszélyesként besorolt anyagok. További információkért lásd a 3. szakaszt.
F- Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
G-STOT (célszervi toxicitás) - ismételt expozíció:
· STOT (célszervi toxicitás) - ismételt expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
H- Aspirációs veszély:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
Egyéb információ:
Nem releváns
Az anyagokra vonatkozó különleges toxikológiai információk:

	Azonosítás
	Akut toxicitás
	Fajta

	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg
CAS-szám: 55965-84-9
EK-szám: Nem alkalmazható
	LD50 orális
	64 mg/kg
	Patkány

	
	LD50 dermatológiai
	87,12 mg/kg
	Nyúl

	
	LC50 belélegzés
	0,33 mg/l (4 óra)
	Patkány


11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk:
Endokrin károsító tulajdonságok

 (
Magáról a keverékről nem állnak rendelkezésre az ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti adatok.
12.1  Toxicitás:
Akut toxicitás:
Perzisztencia és lebonthatóság:
Nem áll rendelkezésre
Bioakkumulációs képesség:
Nem áll rendelkezésre
Talajban való mobilitás:
Nem áll rendelkezésre
PBT és vPvB értékelés eredményei:
A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak
Endokrin károsító tulajd
onságok:
A termék endokrin károsító tulajdonságai miatt nem teljesíti a kritériumokat.
Egyéb káros hatások:
Nincs megadva
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
) (
13.1 Hulladékkezelési módszerek:
Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):
Nem releváns
Maradékanyag-kezelés (ártalmatlanítás és elpárologtatás):
Az 1. és 2. melléklet (2008/98/EK irányelv) szerinti hasznosítási és ártalmatlanítási műveletekhez forduljon a hulladékkezelésre felhatalmazott személyhez. A 15 01 kód (2014/955/EU, HG 856/2002) sze
rint, ha a tartály közvetlenül érintkezett a termékkel, akkor a termékkel azonos módon kell kezelni, egyébként pedig nem veszélyes hulladékként kell kezelni. A termékhulladék ártalmatlanítása a hulladékgazdálkodásról szóló 92/2021 rendelet szerint történik
. Nem ajánlott vízfolyásokba dobni. Lásd a 6.2. szakaszt.
A hulladékra vonatkozó közösségi rendelkezések:
Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletének megfelelően a közösségi vagy állami
hulladékgazdálkodási rendelkezéseket tükrözi.
Közösségi jogszab
ályok: 2008/98/EK, 2014/955/EU irányelv
Nemzeti jogszabályok: 756/2004 számú OMAPM a hulladékégetés műszaki normatívájának jóváhagyásáról; 2/2021 számú rendelet a hulladékártalmatlanításról,
856/2002 számú rendelet a hulladékgazdálkodási nyilvántartásokról
 és a hulladékjegyzék jóváhagyásáról, beleértve a veszélyes hulladékokat is, 1061/2008 számú rendelet a veszélyes és nem veszélyes hulladékok Románia területén történő szállításáról,
92/2021 számú rendelet a hulladékkezelésről.
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
)
 (
A termék endokrin károsító tulajdonságai miatt nem teljesíti a kritériumokat.
Egyéb információ
Nem releváns
11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folyamatos)
)






	Azonosítás
	Koncentráció
	Fajok
	Fajta

	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg
CAS-szám: 55965-84-9
EK-szám: Nem alkalmazható
	LC50
	>0,1-1 mg/l (96 óra)
	
	Hal

	
	EC50
	>0,1-1 mg/l (48 óra)
	
	Rákfélék

	
	EC50
	>0,1-1 mg/l (72 óra)
	
	Algák




















	Kód
	Leírás
	Hulladék típusa (Rendelet (EU)
1357/2014)

	16 05 09
	a 16 05 06, 16 05 07 vagy 16 05 08 alatt meghatározottaktól eltérő kilélegzett vegyi anyagok
	Nem veszélyes




 (
Nem minősül szállításra veszélyesnek (ADR/RID, IMDG, IATA)
14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
)

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
15.1 Az érintett anyagra vagy keverékre vonatkozó (egyedi) biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok:
528/2012/EK rendelet: tartósítószert tartalmaz a kezelt árucikk eredeti tulajdonságainak védelme érdekében. Tartalmaz
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeget. Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) alapján engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns
A REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) szereplő, lejárati dátummal rendelkező anyagok: Nem releváns Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet: Nem releváns
95. cikk, (EU) RENDELET 528/2012: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg (2., 4., 6., 11., 12. és 13. terméktípus)
(EU) RENDELET 649/2012 a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról: Nem releváns
Seveso III:
Nem releváns
Egyes veszélyes anyagok és keverékek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (REACH rendelet XVII. melléklete stb.):
Nem releváns
Különös rendelkezések a személyek vagy a környezet védelme terén:
Javasoljuk, hogy a jelen biztonsági adatlapon összegyűjtött adatokat bemeneti adatként használja fel a helyi körülmények kockázatértékeléséhez annak érdekében, hogy meghatározza a szükséges intézkedéseket a termék kezelésével, használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos kockázatok megelőzésére.
Egyéb jogszabályok:
360/2003 sz. törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények szabályozásáról
349/2007. sz. törvény a vegyianyag-kezelés intézményi keretének átszervezéséről
A vegyianyag-kezelés intézményi keretének átszervezéséről szóló 349/2007. sz. törvény 4. cikkének módosításáról szóló 249/2011. sz. törvény
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1.488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1.907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításáról szóló 477/2009/EK kormányhatározat
254/2011 sz. törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről szóló 360/2003. sz. törvény 26. cikkének módosításáról, Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásáról szóló 347/2003/EK kormányhatározat hatályon kívül helyezéséről szóló 662/2011. sz. kormányhatározat
60/2013 sz. rendelet a vegyi anyagok kezelése terén az intézményi keret átszervezéséről szóló 349/2007. sz. törvény 4. cikke (1) bekezdésének kiegészítése érdekében
1218/2006 sz. határozat a munkavállalók vegyi anyagok jelenlétével kapcsolatos kockázatokkal szembeni védelmét biztosító munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények megállapításáról
319/2006. sz. törvény a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről
A csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről szóló 249/2015. sz. törvény
módosításáról és kiegészítéséről szóló 1/2021. sz. sürgősségi rendelet A hulladékgazdálkodási rendszerről szóló 92/2021. sz. rendelet
Az M.108/2013. sz. rendelet a 2. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek megadására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról, 4. cikke az M.108/2013. sz. rendelet kiegészítése a 2. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek megadására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1.488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1.907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének kiegészítéséről.
122/2010 sz. rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló (EK) 1272/2008 sz. rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint a (z) nr.1907/2006 rendelet módosításáról
398/2010 sz. kormányhatározat az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó intézkedések megállapításáról

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:
A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést


16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓ

Irányadó jog:
Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének - A biztonsági adatlapok elkészítésére vonatkozó útmutató -
megfelelően készült (A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE).
Változások az előző biztonsági adatlaphoz képest, amelyek befolyásolják a kockázatkezelési intézkedéseket:
ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (3. SZAKASZ):
· Hozzáadott anyagok
C.I.Pigment Yellow 174 (78952-72-4)
A 3. szakaszban bemutatott jogalkotási nyilatkozatok szövege:
Az említett mondatok nem magára a termékre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek,
és a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak.
1272/2008/EK (CLP) rendelet:
Akut tox. 2: H310+H330 - Bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos. Akut tox. 3: H301 - Lenyelve mérgező.
Vízi akut 1: H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Vízi krónikus 1: H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Bőrkorr. 1B: H314 - Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz.
Bőrszenz. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Képzési tippek:
A biztonsági adatlapon szereplő adatok tartalmának és értelmezésének, valamint a termék címkézésének megkönnyítése érdekében
a terméket kezelő személyzet számára minimális képzés ajánlott a munkahelyi kockázatok megelőzéséről.
Irodalomra és adatforrásokra való hivatkozás:
http://echa.europa.eu http://eur-lex.europa.eu Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO : Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet CCO: Kémiai oxigénfogyasztás
CBO5: Biológiai oxigénigény 5 napig BCF: biokoncentrációs tényező
LD50: halálos dózis 50
LC50: halálos koncentráció 50
EC50: Effektív koncentráció 50
[bookmark: _GoBack]Log Pow: oktanol víz megoszlási koefficiens Koc: szerves szén megoszlási koefficiense DNEL: Származtatott hatásmentes szint
PNEC: Várható hatásmentes koncentráció
UFI: egyedi képletazonosító
IARC: Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség













 (
A termékbiztonsági tájékoztató az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 32. cikkével összhangban készült. Ez a dokumentum nem minősül biztonsági adatlapnak
az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkével összhangban a termék biztonsági adatlapjának elkészítése nem kötelező.
A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk a forrásokon, a műszaki ismereteken és a meglévő európai és állami szintű jogszabályokon alapulna
k, és pontosságuk nem garantálható. Ez az információ nem tekinthető a termék tulajdonságainak garanciájaként, egyszerűen csak a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóinak módszertana és munkakörülményei tudásunkon és ellenőrzésünkön kívül e
snek, mindig a felhasználó végső felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelményekhez való alkalmazkodás érdekében. A jelen biztonsági ad
atlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, amely nem használható fel a megadottaktól eltérő célokra.
)
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