[image: ]	[image: ]

EVOLOR SRL, Comuna Mihăeşti, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea, 
Adószám R04701754, Nr. Kereskedelem Cégjegyzékszám J38/999/1993, 
Alaptőke 103.560 lej www.sticky.ro, e-mail: office@sticky.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Számlaszám RO89BTRLRONCRT0277274301 
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547


MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(az építőipari műszaki engedélyekhez) Nr. 79 / 2022.07.13.
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
STICKY - Mosható festék belső terekhez

2. [bookmark: _GoBack]A típus, a gyártási tétel vagy a sorozatszám, illetve bármely egyéb elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását – ha alkalmazható: A gyártási tétel száma a csomagoláson van feltüntetve.

3. Az építési termék tervezett felhasználási módja vagy módjai: Beton-, vakolat-, gipszalapú glett- és gipszkartonfelületek belső térben történő bevonására.

4. A gyártó neve, cégneve vagy bejegyzett márkaneve, valamint elérhetőségi címe:
Sc EVOLOR S.R.L.
Buleta település, Mihaești község, Depozitelor utca 5., Vâlcea megye
Tel: 0250 772562, e-mail: office@evolor.ro

5. A meghatalmazott képviselő neve és elérhetőségi címe: Nincs adat.

6. A megfelelőség igazolása az alábbi hivatkozás alapján történt:
Építőipari műszaki engedély Nr. 002-04/1556-2022
7. Termékspecifikáció:

	
Jellemzők
	Vizsgálati szabvány
	Referencia műszaki specifikáció
	Deklarált értékek (Tesztelési eredmények)

	Sűrűség
	SR EN ISO 2811-1:2016
	1,50-1,70g/cm3
	1,62 g/cm3

	Nem illékony anyagok tartalma
	SR EN ISO 3251:2019
	.
	65,37 %

	Nedves dörzsállósági besorolás
	SR EN ISO 11998:2007
	.
	5. osztály

	Tűzállósági osztály
	Meghatározatlan teljesítmény



8. A vizsgálatokat végző laboratóriumok neve és címe:
S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. – Bukarest, Barbu Văcărescu utca 162, 2. kerület.

Ez a megfelelőségi nyilatkozat kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelősségére kerül kiadásra.
Aláírva a gyártó nevében és megbízásából:


SC EVOLOR SRL 
MIHAESTI- VALC EA
										KUTATÁS-FEJLESZTÉSI VEZETŐ
2022.07.13.
PASITA ANISOARA, VEGYÉSZ
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