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Biztonsági adatlap
AZ (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELET SZERINT
) (
Super Sticky szuper mosható szilikonfesték
) (
Teljesítés dátuma: 13.02.2020
) (
Felülvizsgálat: 19.09.2022
) (
Verzió: 6 (helyettesíti az 5-öt)
)

 (
Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:
Vonatkozó felhasználások: Dekoratív festék
A termék külső és belső falak (mész- és cementvakolatok, beton- és egyéb ásványi tartók) dekorációs és védőburkolatára szolgál új vagy régi szerkezetekben.
Ellenjavallt felhasználások: Minden, aminek a használata nincs meghatározva ebben a szakaszban vagy a 7.3 szakaszban
A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
SARCOM SRL 
sat Buleta, str. Depozitelor, nr. 5
247378 com. Mihaesti - jud. Valcea - Romania Tel.: +40250772562 - Fax: +40250772547
 
tehnic@sticky.ro
 https://www.sticky.ro
Vészhelyzet esetén hívandó telefonszám:
 Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok Információs Hivatala
Toxikológia: 021.318.36.06
Super Sticky szuper mosható szilikonfesték
Termékazonosító: Egyéb azonosítási eszközök:
Nem releváns
1.1
1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: 1272/2008/EK (CLP) rendelet:
A termék osztályozása az 1272/2008 (CLP) rendelet szerint történt. Bőrszenz. 1A: Érzékenység - Bőr, 1A veszélyességi kategória, H317
2.2 Címkeelemek: 1272/2008/EK (CLP) rendelet: Vigyázat


Figyelmeztető mondatok:
Bőrszenz. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
P261: Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P272: Ne vigye ki el a szennyezett munkaruhát a munkahelyen kívülre.
P280: Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/légzésvédőt/szemvédőt/munkavédelmi cipőt.
P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel. P333+P313: Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: Forduljon orvoshoz.
P501: A tartalmat/tartályt az önkormányzat által alkalmazott szelektív gyűjtőrendszernek megfelelően ártalmatlanítsa.
További információk:
EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.
EUH211: Figyelmeztetés! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.
A besoroláshoz hozzájáruló anyagok
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg
Kiegészítő címkézés:
Kizárólag ipari üzemekben vagy professzionális kezeléshez.
A címkézés egyéb elemei:
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Anyagok:
Nem alkalmazható
Keverékek:
Kémiai leírás: 
Anyagok keveréke
Összetevők:
Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletével összhangban a termék a következőket tartalmazza:
*Olyan anyag, amelyre uniós munkahelyi expozíciós határérték vonatkozik
⁽²⁾ A 2020/878/EU rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelő egészségügyi vagy környezeti kockázatot jelentő anyag
Az anyagok veszélyességére vonatkozó további információkért lásd a 11., 12. és 16. szakaszt.
Egyéb információ:
3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
)
 (
EUH208: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-onból álló reakciótömeget tartalmaz [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1). Allergiás reakciót válthat ki.
2.3
Egyéb veszélyek:
A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak
A termék endokrin károsító tulajdonságai miatt nem teljesíti a kritériumokat.
2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA (folyamatos)
)










	Azonosítás
	Kémiai név/besorolás
	Koncentráció

	CAS-szám:	112-34-5
	2-(2-butoxietoxi)etanol(1)
	ATP CLP00
	

	EC:	203-961-6
Index:	603-096-00-8
	
	
	<1 %

	
	1272/2008/EK rendelet
	Szemirrit. 2: H319 – Figyelem
	

	REACH: 01-2119475104-44-
	
	
	

	XXXX
	
	
	

	CAS-szám:	55965-84-9
	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-
	Saját besorolású
	

	EK-szám: 	Nem alkalmazható
	izotiazol-3-on (3:1)
	
	

	Index: 613-167-00-5
REACH: Nem alkalmazható
	
	
	<1 %

	
	1272/2008/EK rendelet
	Akut tox. 2: H310+H330; Akut tox. 3: H301; Vízi akut 1: H400; Vízi krónikus 1: H410; Szemkár. 1: H318; Bőrkorr. 1B: H314; Bőrszenz. 1A: H317 - Veszély
	






	Azonosítás
	M-tényező

	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg
CAS-szám: 55965-84-9	EK-szám: Nem alkalmazható
	Akut
	100

	
	Krónikus
	100



	Azonosítás
	Fajlagos koncentrációs határérték

	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg
CAS-szám: 55965-84-9
EK-szám: Nem alkalmazható
	% (p/p) >=0,6: Bőrkorr. 1B - H314 0,06<= % (p/p) <0,6: Bőrirrit. 2 - H315
% (p/p) >=0,06: Szemirrit. 2 - H319
% (p/p) >=0,0015: Bőrszenz. 1A - H317


 (
4.1
Elsősegélynyújtási intézkedések:
A termékkel való mérgezés okozta tünetek az expozíciót követően jelentkezhetnek, ezért kétség esetén, a vegyi anyagnak való közvetlen kitettség vagy a fizikai változás állapota esetén forduljon orvoshoz.
Belélegzés esetén:
A termék belégzése nem jelent veszélyt, de mérgezési tünetek esetén ajánlott az áldozatot az expozíció helyéről friss levegőre vinni, és nyugalomban tartani. Forduljon orvoshoz, ha a tünetek továbbra is fennállnak.
Bőrrel való érintkezés esetén:
Allergiás bőrreakciót válthat ki. Érintkezés esetén ajánlott a területet vízzel és semleges szappannal lemosni. Bőrelváltozások (viszketés, bőrpír, hólyagok, pattanások,...) esetén keresse fel orvosát a jelen biztonsági adatlap kíséretében.
Szembe kerülés esetén:
Öblítse ki a szemét bő vízzel legalább 15 percig. Ha a sérült kontaktlencsét használ, el kell távolítani, ha nem tapadt a szeméhez, mert további károsodások léphetnek fel. Minden említett esetben a mosás után az érintett személyt sürgősen el kell szállítani az orvoshoz, a termék biztonsági adatlapjának kíséretében.
4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
)


 (
Lenyelés/ aspiráció esetén:
Azonnali orvosi ellátást kell nyújtani, bemutatva a termék biztonsági adatlapját. Ne idézzen elő hányást, ha hányás lép fel, tartsa az áldozat fejét előrebillentve, hogy elkerülje a lenyelést. Tartsa az érintett személyt nyugalmi testhelyzetben. Tisztítsa meg a szájat és a torkot, mivel fennáll annak a veszélye, hogy a termék lenyelése hatással lehet rájuk.
A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások:
Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.
A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelések jelzése:
Nem releváns
4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)
)
 (
Oltóanyag: Megfelelő oltóanyag:
Nem gyúlékony termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között. A nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében bekövetkező gyulladás esetén lehetőleg többcélú porral oltó készülékeket (ABC osztály) kell használni, a Tűzvédelmi berendezésekre vonatkozó előírásoknak megfelelően.
Nem megfelelő oltóanyag:
Nem releváns
Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek:
Az égés vagy a termikus bomlás következtében reakció melléktermékek keletkeznek, amelyek nagyon mérgezőek lehetnek, és következésképpen magas egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Tűzoltóknak szóló javaslat:
A tűz nagyságától függően teljes védőruhára és zárt légzőkészülékre lehet szükség. Alapvető vészhelyzeti felszerelések (tűzoltó takaró, elsősegélydoboz) szükségesek
További rendelkezések:
Kövesse a belső vészhelyzeti terv és a tájékoztató lapok utasításait a balesetek és egyéb vészhelyzetek kezelésére vonatkozóan. Szüntesse meg a tüzet. Tűz esetén hűtse le a lángnak, robbanásnak vagy a magas hőmérséklet okozta BLEVE-nek kitett termék edényeit és tárolótartályait. Kerülje a tűzoltó termékek kiömlését a vízi környezetbe.
5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
) (
Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások: Nem sürgősségi ellátószemélyzet számára:
A szivárgásokat el kell szigetelni, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a munkát végző személyekre nézve.
Sürgősségi ellátószemélyzet számára:
Védőfelszerelést kell használni. A nem megfelelő felszereléssel rendelkező személyeket el kell távolítani. Lásd a 8. SZAKASZT.
Környezetvédelmi óvintézkedések:
Kerülje a környezetbe való kiömlést, mivel veszélyes anyagokat tartalmaz. A felszívódott terméket légmentesen lezárt tartályokban kell tárolni. A vízi környezetbe történő nagymértékű kiömlés esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat.
Az elszigetelés és a tisztítás módszerei és anyagai:
Ajánlott:
A kiömlött terméket homokkal vagy más semleges abszorbenssel fel kell szívni, és biztonságos helyre kell szállítani. Ne szívódjon fel fűrészporba vagy más gyúlékony abszorbensbe. A termék ártalmatlanítására vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban.
Hivatkozás más szakaszokra:
Lásd a 8. és 13. szakaszt.
6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN
) (
7.1
A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
)



7. SZAKASZ: KEZELÉS és TÁROLÁS (folytatás)

A.- Általános óvintézkedések
Tartsa be a terhek kezelése során a munkahelyi kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. Tartsa fenn a rendet, a tisztaságot, és ártalmatlanítsa a terméket biztonságos intézkedésekkel (6. szakasz)
B.- Technikai ajánlások a tüzek és robbanások megelőzésére.
Nem gyúlékony termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között. A maradványokat alacsony sebességgel szállítsa, hogy elkerülje az elektrosztatikus feltöltődést, amely hatással lehet a gyúlékony termékekre. Az elkerülendő körülményekkel és anyagokkal kapcsolatban lásd a 10. szakaszt.
C.- Technikai ajánlások az ergonómiai kockázatok megelőzésére és a toxikológiára.
Ne igyon vagy egyen, miközben a terméket kezeli, és miután befejezte, mosson kezet megfelelő tisztítószerekkel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti veszélyek megelőzésére
Ajánlott abszorbens anyagot biztosítani a termék közelében (lásd a 6.3. fejezetet)
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is:
A.- Műszaki tárolási intézkedések Minimális hőmérséklet:	5 ºC Maximális hőmérséklet:	30 ºC Maximális idő:	24 hónap
B.- Általános tárolási feltételek.
Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információkért lásd a 10.5. fejezetet
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):
A már meghatározott javallatok  (
8.1
Ellenőrzési paraméterek:
Anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell: 157/2020.sz. Kormányrendelet:
DNEL (munkavállalók):
DNEL (populáció):
PNEC:
8.2
Az expozíció ellenőrzése:
8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM
)kivételével nincs szükség külön ajánlásra a termék használatára vonatkozóan.







	Azonosítás
	Maximális határérték

	2-(2-butoxietoxi)etanol
CAS-szám: 112-34-5	EK: 203-961-6
	ÁK-érték (8 óra)
	10 ppm
	67,5 mg/m³

	
	ÁK-érték (15 perc)
	15 ppm
	101,2 mg/m³




	
	Rövid expozíció
	Széles körű expozíció

	Azonosítás
	Szisztematikus
	Helyi
	Szisztematikus
	Helyi

	2-(2-butoxietoxi)etanol CAS: 112-34-5
EK-szám: 203-961-6
	Orális
	Nem releváns
	Nem releváns
	Nem releváns
	Nem releváns

	
	Bőrön át
	Nem releváns
	Nem releváns
	83 mg/kg
	Nem releváns

	
	Belélegzés
	Nem releváns
	101,2 mg/m³
	67,5 mg/m³
	67,5 mg/m³



	
	Rövid expozíció
	Széles körű expozíció

	Azonosítás
	Szisztematikus
	Helyi
	Szisztematikus
	Helyi

	2-(2-butoxietoxi)etanol CAS: 112-34-5
EK-szám: 203-961-6
	Orális
	Nem releváns
	Nem releváns
	5 mg/kg
	Nem releváns

	
	Bőrön át
	Nem releváns
	Nem releváns
	50 mg/kg
	Nem releváns

	
	Belélegzés
	Nem releváns
	60,7 mg/m³
	40,5 mg/m³
	40,5 mg/m³



	Azonosítás
	

	2-(2-butoxietoxi)etanol CAS: 112-34-5
EK-szám: 203-961-6
	STP
	200 mg/l
	Édesvíz
	1,1 mg/l

	
	Talaj
	0,32 mg/kg
	Tengervíz
	0,11 mg/l

	
	Időszakos
	11 mg/l
	Üledék (édesvízi)
	4,4 mg/kg

	
	Orális
	0,056 g/kg
	Üledék (tengervízi)
	0,44 mg/kg



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

A.- Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőeszközök
Megelőző intézkedésként ajánlott olyan egyéni védőfelszerelést használni, amelyen szerepelnie kell a „CE” feliratnak. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos további információkért, (tárolás, tisztítás, használat, védelmi szint,...) kérjük, olvassa el a gyártó által biztosított tájékoztatót. A részleteket lásd a 7.1 szakaszban
B.- Légzésvédelem.

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	[image: ]
Kötelező légúti védelem
	Szűrőmaszk gázokhoz és gőzökhöz
	
[image: ]
	EN 405:2002+A1:2010
	Cserélje ki, ha szokatlan szagot vagy szennyező termék ízét észleli az arcmaszk vagy az arcadapter belsejében. Ha a szennyező termék nem rendelkezik figyelmeztető tulajdonságokkal, ajánlott az elszigetelő berendezés használata.


C.- Speciális kézvédelem

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	[image: ]
Kötelező kézvédelem
	Vegyvédelmi eldobható kesztyűk (Anyag: Nitril, behatolási idő: > 480 perc, Vastagság: 0,4 mm)
	
[image: ]
	EN ISO 21420:2020
	Cserélje ki a kesztyűt, ha azon bármilyen sérülés jele látható


Mivel a termék különböző anyagok keveréke, a kesztyű anyagának szilárdsága nem számítható ki pontosan előre, ezért használat előtt ellenőrizni kell.
D.- Szem- és arcvédelem

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	[image: ]
	Fröccsenés elleni
védőszemüveg
	
[image: ]
	EN 166:2002
EN ISO 4007:2018
	Naponta tisztítsa és fertőtlenítse rendszeresen a gyártó utasításainak megfelelően. Javasoljuk, hogy fröccsenésveszély esetén használja.

	Kötelező
	
	
	
	

	arcvédelem
	
	
	
	


E.- Testvédelem

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	
	Munkaruházat
	
[image: ]
	
	Cserélje ki, ha bármilyen sérülésre utaló jelet talál. Szakmai/ipari felhasználók számára a termék hosszan tartó expozíciója esetén az EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 szabványok szerint CE III ajánlott.

	
	Csúszásgátló munkavédelmi cipő
	
[image: ]
	EN ISO 20347:2012
	Cserélje ki, ha bármilyen sérülésre utaló jelet talál. Szakmai/ipari felhasználók számára a termék tartós expozíciója esetén az EN ISO 20345:2012 és az EN 13832- 1:2007 szabvány szerint CE III ajánlott.


F.- Kiegészítő sürgősségi intézkedések

	Vészhelyzeti intézkedés
	Szabványok
	Vészhelyzeti intézkedés
	Szabványok

	
[image: ]
	ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
	
[image: ]
	DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

	Vészzuhany
	
	Szemmosás
	


Környezeti expozíció ellenőrzése:
A környezetvédelemről szóló közösségi jogszabályok szerint ajánlott mind a kiömlés, mind a csomagolás környezetbe kerülésének elkerülése. További információkért lásd a 7.1. D szakaszt
Illékony szerves vegyületek:
A 278/2013. sz. törvény (2010/75/EU irányelv) alkalmazásában ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik: C.O.V.(ellátás):	0,4 tömeg %
C.O.V. koncentráció 20 ºC-on:	6,65 kg/m³ (6,65 g/l) Átlagos szénszám:		10
Átlagos molekulatömeg:	156,3 g/mol


 (
A 735/2006/EK kormányhatározat (2004/42/EK irányelv) alkalmazásában ez a felhasználásra előkészített termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:
C.O.V. koncentráció 20 ºC-on:
10,56 kg/m³ (10,56 g/l) EU határérték a termékre (Kat. A.C.): 40 g/L (2010) Összetevők:
Nem releváns
8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)
)

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 [bookmark: _GoBack]Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: Teljes információért lásd a termék adatlapját. Fizikai megjelenés:
Halmazállapot 20 ºC-on:	Folyadék
Megjelenés:	diszperzió
Szín:	fehér
Szag:	enyhe
Szagküszöbérték:	Nem releváns *
Illékonyság:
Forráspont légköri nyomáson:	Nem releváns *
Gőznyomás 20 ºC:	Nem releváns *
Gőznyomás 50 ºC:	Nem releváns *
Párolgási sebesség 20 ºC-on:	Nem releváns *
Termékjellemzők:
Sűrűség 20 ºC:	1500 - 1700 kg/m³
Relatív sűrűség 20 ºC	: 1,5-1,7
Dinamikus viszkozitás 20 ºC-on:	Nem releváns *
Kinematikus viszkozitás 20 ºC-on:	Nem releváns *
Kinematikus viszkozitás 40 ºC-on:	Nem releváns *
Koncentráció:	Nem releváns *
pH:	7,5-9
Gőzsűrűség 20 ºC-on:	Nem releváns * Megoszlási hányados: 
n-oktanol/víz 20 ºC-on:	Nem releváns * Vízoldhatóság 20 ºC-on:	Nem releváns *
Oldékonysági tulajdonság:	Nem releváns *
Bomlási hőmérséklet:	Nem releváns *
Olvadáspont/fagyáspont:	Nem releváns *
Gyúlékonyság:
Gyúlékonysági hőmérséklet:	Nem gyúlékony (>60 ºC)
Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nem releváns *
Öngyulladási hőmérséklet:	204 ºC
Alsó gyúlékonysági határ:	Nem releváns *
Felső gyúlékonysági határ:	Nem releváns *
Részecskék jellemzői:
Egyenértékű középátmérő:	Nem alkalmazható
9.2 Egyéb információ:
A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:
*A termék jellege miatt nem alkalmazható, mivel nem nyújt jellegzetes információt a veszélyről.


 (
*A termék jellege miatt nem alkalmazható, mivel nem nyújt jellegzetes információt a veszélyről.
Nem releváns *
Nem releváns *
Nem releváns * Nem releváns * Nem releváns * Nem releváns *
Nem releváns *
Robbanási tulajdonságok:
Oxidáló tulajdonságok:
Fémekre korrozív hatású:
Égéshő:
Gyúlékony komponensek összes (tömeg) aeroszolja:
Egyéb biztonsági funkciók:
Felületi feszültség 20 ºC-on: Refrakciós index:
9. SZAKASZ: FIZIKAI és KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folyamatos)
)
 (
Reakciókészség:
Veszélyes reakciók nem várhatók, ha a vegyi anyagok tárolására vonatkozó műszaki utasításokat betartják. Lásd a 7. szakaszt
Kémiai stabilitás:
Kémiailag stabil, megfelel a megjelölt tárolási, kezelési és felhasználási feltételeknek.
A veszélyes reakciók lehetősége:
A jelzett körülmények között nem várhatóak olyan veszélyes reakciók, amelyek túlzott nyomást vagy hőmérsékletet okozhatnak.
Kerülendő körülmények:
Környezeti hőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:
10.5  Összeférhetetlen anyagok:
10.6  Veszélyes bomlástermékek:
A bomlástermékek konkrét leírását lásd a 10.3., 10.4. és 10.5. szakaszban.A bomlási körülményektől függően a megfelelő bomlástermékek összetett vegyületekben szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és egyéb szerves vegyületek.
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
)












	Ütés és súrlódás
	Levegővel való érintkezés
	Fűtés
	Napfény
	Páratartalom

	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható




	Savak
	Víz
	Oxidáló anyagok
	Éghető anyagok
	Egyéb

	Kerülje az erős savakat
	Nem alkalmazható
	Kerülje a közvetlen érintkezést
	Nem alkalmazható
	Kerülje a lúgos vagy erős bázisokat






 (
Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:
A keverék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozóan nincsenek kísérleti adatok.
Glikolokat tartalmaz; lehetséges egészségügyi hatások, ezért nem ajánlott hosszú ideig belélegezni a gőzeit
Veszélyes egészségügyi hatások:
Ismételt, hosszan tartó expozíció esetén, vagy a foglalkozási expozíciós határértékek által meghatározott koncentrációknál magasabb koncentrációk esetén az expozíciós útvonaltól függően káros egészségügyi hatások léphetnek fel
A- Lenyelés (akut hatás):
Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de tartalmaz a lenyeléskor veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.
Korrózió / irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, de a jelen lévő anyagok e hatás alapján veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.
B- Belégzés (akut hatás):
11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
)

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folyamatos)
· Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de még mindig vannak benne belégzésre veszélyesnek minősített anyagok. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Korrózió / irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, de a jelen lévő anyagok e hatás alapján veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.
C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):
· Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, de még mindig vannak jelen a bőrrel érintkezve veszélyesnek minősített anyagok. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, de a jelen lévő anyagok e hatás alapján veszélyesnek minősülnek. További információkért lásd a 3. szakaszt.
D-CMR hatások (karcinogén, mutagén és reproduktív toxicitás):
· Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nem tartalmaz a leírt hatásokra veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.
IARC: Benzin (ásványolaj) oldószer, közepes alifa. (3); titán-dioxid (2B)
· Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
E- Szenzibilizáló hatás:
· Légzőszervek: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, nem mutatnak szenzibilizáló hatású veszélyesként besorolt anyagokat. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Bőrön át: A hosszan tartó bőrkontaktus allergiás kontakt dermatitishez vezethet.
F- Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
G-STOT (célszervi toxicitás) - ismételt expozíció:
· STOT (célszervi toxicitás) - ismételt expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
· Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
H- Aspirációs veszély:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem mutatnak olyan anyagokat, amelyeket ez a hatás veszélyesnek minősít. További információkért lásd a 3. szakaszt.
Egyéb információ:
Nem releváns
Az anyagokra vonatkozó különleges toxikológiai információk:

	Azonosítás
	Akut toxicitás
	Fajta

	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg
CAS-szám: 55965-84-9
EK-szám: Nem alkalmazható
	LD50 orális
	64 mg/kg
	Patkány

	
	LD50 dermatológiai
	87,12 mg/kg
	Nyúl

	
	LC50 belélegzés
	0,33 mg/l (4 óra)
	Patkány


11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk: Endokrin károsító tulajdonságok
A termék endokrin károsító tulajdonságai miatt nem teljesíti a kritériumokat.
Egyéb információ
Nem releváns

 (
Magáról a keverékről nem állnak rendelkezésre az ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti adatok.
12.1  Toxicitás:
Akut toxicitás:
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
)

 (
12.2  Perzisztencia és lebonthatóság:
Anyagspecifikus információk:
12.3  Bioakkumulációs képesség:
Anyagspecifikus információk:
12.4  Talajban való mobilitás:
PBT és vPvB értékelés eredményei:
A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak
Endokrin károsító tulajdonságok:
A termék endokrin károsító tulajdonságai miatt nem teljesíti a kritériumokat.
Egyéb káros hatások:
Nincs megadva
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)
) (
13.1 Hulladékkezelési módszerek:
Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):
Nem releváns
Maradékanyag-kezelés (ártalmatlanítás és elpárologtatás):
Az 1. és 2. melléklet (2008/98/EK irányelv) szerinti hasznosítási és ártalmatlanítási műveletekhez forduljon a hulladékkezelésre felhatalmazott személyhez. A 15 01 kód (2014/955/EU, HG 856/2002) szerint, ha a tartály közvetlenül érintkezett a termékkel, akkor a termékkel azonos módon kell kezelni, egyébként pedig nem veszélyes hulladékként kell kezelni. A termékhulladék ártalmatlanítása a hulladékgazdálkodásról szóló 92/2021 rendelet szerint történik. Nem ajánlott vízfolyásokba dobni. Lásd a 6.2. szakaszt.
A hulladékra vonatkozó közösségi rendelkezések:
Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklete szerint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó közösségi vagy állami rendelkezések tükröződnek.
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
)

	Azonosítás
	Koncentráció
	Fajok
	Fajta

	2-(2-butoxietoxi)etanol CAS: 112-34-5
EK-szám: 203-961-6
	LC50
	1300 mg/l (96 óra)
	Lepomis macrochirus
	Hal

	
	EC50
	2850 mg/l (24 óra)
	Daphnia magna
	Rákfélék

	
	EC50
	53 mg/l (192 óra)
	Microcystis aeruginosa
	Algák

	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg
CAS-szám: 55965-84-9
EK-szám: Nem alkalmazható
	LC50
	>0,1-1 mg/l (96 óra)
	
	Hal

	
	EC50
	>0,1-1 mg/l (48 óra)
	
	Rákfélék

	
	EC50
	>0,1-1 mg/l (72 óra)
	
	Algák




	Azonosítás
	Lebomlás
	Biológiai lebonthatóság

	2-(2-butoxietoxi)etanol CAS: 112-34-5
EK-szám: 203-961-6
	CBO5
	0,25 g O2/g
	Koncentráció
	100 mg/l

	
	TOK
	2,08 g O2/g
	Időszak
	28 nap

	
	CBO5/CCO
	0,12
	Biológiailag lebontható %
	92%




	Azonosítás
	Bioakkumulációs képesség

	2-(2-butoxietoxi)etanol CAS: 112-34-5
EK-szám: 203-961-6
	BCF
	0,46

	
	Log POW
	0,56

	
	Potenciál
	Le



	Azonosítás
	Felszívódás/deszorpció
	Volatilitás

	2-(2-butoxietoxi)etanol CAS: 112-34-5
EK-szám: 203-961-6
	Koc
	48
	Henry
	7,2E-9 Pa·m³/mol

	
	Összegzés
	Nagyon magas
	Száraz talaj
	Nem

	
	Felületi feszültség
	3,395E-2 N/m (25 ºC)
	Nedves talaj
	Nem













	Kód
	Leírás
	Hulladék típusa (Rendelet (EU)
1357/2014)

	08 01 12
	festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től
	Nem veszélyes




 (
Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK, 2014/955/EU irányelv
Nemzeti jogszabályok: 756/2004 számú OMAPM a hulladékégetés műszaki normatívájának jóváhagyásáról; 2/2021 számú rendelet a hulladékártalmatlanításról,
856/2002 számú rendelet a hulladékgazdálkodási nyilvántartásokról és a hulladékjegyzék jóváhagyásáról, beleértve a veszélyes hulladékokat is, 1061/2008 számú rendelet a veszélyes és nem veszélyes hulladékok Románia területén történő szállításáról,
92/2021 számú rendelet a hulladékkezelésről.
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK (folytatás)
)
 (
Nem minősül szállításra veszélyesnek (ADR/RID, IMDG, IATA)
14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
)

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:
528/2012/EK rendelet: tartósítószert tartalmaz a kezelt árucikk eredeti tulajdonságainak védelme érdekében. 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeget tartalmaz.
Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) alapján engedélyezésre jelölt anyagok: A REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) szereplő nem releváns anyagok lejárati dátummal: Nem releváns Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet: Nem releváns
95. cikk, (EU) RENDELET 528/2012: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeg (2., 4., 6., 11., 12. és 13. terméktípus)
(EU) RENDELET 649/2012 a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról: Nem releváns
Seveso III:
Nem releváns
Egyes veszélyes anyagok és keverékek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (REACH rendelet XVII. melléklete stb.):
Nem használatos:
- különböző fázisok, például díszlámpák és hamutartók segítségével fény- vagy színhatást kiváltó dekoratív tárgyak;
—csínytevésekre és csapdákra szánt tárgyak;
—játékok egy vagy több résztvevő számára, vagy bármilyen más, hasonló használatra szánt tárgy, még dekoratív szempontból is. 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-onból és 2-metil-2H-izotiazol-3-onból (3:1) álló reakciótömeget tartalmaz, amely meghaladja a 0,0015 tömegszázalékot. A kezelt árucikkek forgalomba hozatalára a következő feltételek vonatkoznak: | 1. | Tekintettel az emberi egészségre azonosított kockázatokra, a C(M)IT/MIT (3:1) anyaggal kezelt vagy azt tartalmazó és lakossági felhasználás céljából forgalomba hozott keverékek nem tartalmaznak C(M)IT/MIT (3:1) anyagot olyan koncentrációban, amely bőrszenzibilizálóként való besorolást eredményez, kivéve, ha az expozíció az egyéni védőfelszerelés viselésén kívül más módon is elkerülhető. | 2. | Tekintettel az emberi egészségre azonosított kockázatokra, a C(M)IT/MIT (3:1) anyaggal kezelt vagy azt tartalmazó, szakmai felhasználásra forgalomba hozott folyékony mosó- és tisztítószerek nem tartalmaznak C(M)IT/MIT (3:1) anyagot olyan koncentrációban, amely bőrszenzibilizálóként való besorolást eredményez, kivéve, ha az expozíció az egyéni védőfelszerelés viselésén kívül más módon is elkerülhető. | 3. | Tekintettel az emberi egészségre nézve azonosított kockázatokra, a folyékony mosó- és tisztítószerektől eltérő C(M)IT/MIT (3:1) anyaggal kezelt vagy azt tartalmazó, szakmai felhasználásra forgalomba hozott keverékek nem tartalmaznak C(M)IT/MIT (3:1) anyagot olyan koncentrációban, amely bőrszenzibilizálóként való besorolást eredményez, kivéve, ha az expozíció elkerülhető, beleértve az egyéni védőeszközök viselését is. | 4. | A C(M)IT/MIT (3:1) technológiával kezelt vagy azt tartalmazó kezelt árucikk forgalomba hozataláért felelős személy biztosítja, hogy a kezelt árucikk címkéje tartalmazza az 528/2012/EU rendelet 58. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében felsorolt információkat.
Különös rendelkezések a személyek vagy a környezet védelme terén:
Javasoljuk, hogy a jelen biztonsági adatlapon összegyűjtött adatokat bemeneti adatként használja fel a helyi körülmények kockázatértékeléséhez annak érdekében, hogy meghatározza a szükséges intézkedéseket a termék kezelésével, használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos kockázatok megelőzésére.
Egyéb jogszabályok:
[image: ] (
Biztonsági adatlap
AZ (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELET SZERINT
) (
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15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folyamatos)
360/2003 sz. törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények szabályozásáról
349/2007. sz. törvény a vegyianyag-kezelés intézményi keretének átszervezéséről
A vegyianyag-kezelés intézményi keretének átszervezéséről szóló 349/2007. sz. törvény 4. cikkének módosításáról szóló 249/2011. sz. törvény
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1.488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1.907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításáról szóló 477/2009/EK kormányhatározat
254/2011 sz. törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről szóló 360/2003. sz. törvény 26. cikkének módosításáról, Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásáról szóló 347/2003/EK kormányhatározat hatályon kívül helyezéséről szóló 662/2011. sz. kormányhatározat
60/2013 sz. rendelet a vegyi anyagok kezelése terén az intézményi keret átszervezéséről szóló 349/2007. sz. törvény 4. cikke (1) bekezdésének kiegészítése érdekében
1218/2006 sz. határozat a munkavállalók vegyi anyagok jelenlétével kapcsolatos kockázatokkal szembeni védelmét biztosító munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények megállapításáról
319/2006. sz. törvény a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről
A csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről szóló 249/2015. sz. törvény
módosításáról és kiegészítéséről szóló 1/2021. sz. sürgősségi rendelet A hulladékgazdálkodási rendszerről szóló 92/2021. sz. rendelet
Az M.108/2013. sz. rendelet a 2. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek megadására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról, 4. cikke az M.108/2013. sz. rendelet kiegészítése a 2. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek megadására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1.488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1.907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének kiegészítéséről.
122/2010 sz. rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló (EK) 1272/2008 sz. rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint a (z) nr.1907/2006 rendelet módosításáról
398/2010 sz. kormányhatározat az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó intézkedések megállapításáról

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:
A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést

 (
Irányadó jog:
Ez az adatbiztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet ((EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI rendelet) II. mellékletének megfelelően készült - Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez
Változások az előző biztonsági adatlaphoz képest, amelyek befolyásolják a kockázatkezelési intézkedéseket:
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE
A 2. szakaszban bemutatott jogalkotási nyilatkozatok szövege:
H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
A 3. szakaszban bemutatott jogalkotási nyilatkozatok szövege:
Az említett kifejezések nem magára a termékre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek, és a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak
1272/2008/EK (CLP) rendelet:
Akut tox. 2: H310+H330 - Bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos. Akut tox. 3: H301 - Lenyelve mérgező.
Vízi akut 1: H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Vízi krónikus 1: H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Szemkár. 1: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
Szemirrit. 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
Bőrkorr. 1B: H314 - Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz. Bőrszenz. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Besorolási eljárás:
Bőrszenz. 1A: Számítási módszer
Képzési tippek:
Minimális képzés javasolt a termékkel foglalkozó személyzet foglalkozási kockázatainak megelőzése érdekében, hogy megkönnyítse a biztonsági adatlap adatai tartalmának értését és értelmezését, valamint a termék címkézését.
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓ
)


 (
Irodalomra és adatforrásokra való hivatkozás:
http://echa.europa.eu
 
http://eur-lex.europa.eu
 
Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO : Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet CCO: Kémiai oxigénfogyasztás
CBO5: Biológiai oxigénigény 5 napig BCF: biokoncentrációs tényező
LD50: halálos dózis 50
LC50: halálos koncentráció 50 EC50: Effektív koncentráció 50
Log Pow: oktanol víz megoszlási koefficiens Koc: szerves szén megoszlási koefficiense DNEL: Származtatott hatásmentes szint
PNEC: Várható hatásmentes koncentráció UFI: egyedi képletazonosító
IARC: Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)
)
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A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk a forrásokon, a műszaki ismereteken és a meglévő európai és állami szintű jogszabályokon alapulnak, és pontosságuk nem garantálható. Ez az információ nem tekinthető a termék tulajdonságainak garanciájaként, egyszerűen csak a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóinak módszertana és munkakörülményei tudásunkon és ellenőrzésünkön kívül esnek, mindig a felhasználó végső felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelményekhez való alkalmazkodás érdekében. A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, amely nem használható fel a megadottaktól eltérő célokra.
)
 (
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