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	1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

	1.1 Termékazonosító:	Sticky Forte Penészgátló Oldat
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:
Releváns felhasználások: penész, algák és gombák megelőzése és kiküszöbölésére falazott felületeken

	Ellenjavallt felhasználások: Minden, aminek a használata nincs meghatározva ebben a szakaszban vagy a 7.3 szakaszban

	A BIOCID TERMÉKEK nemzeti bizottsága által jóváhagyott biocid termék.
1.3 Figyelem! Használja biztonságosan a biocid termékeket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt!
A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
SARCOM SRL 
Bulate település, Depozitelor utca 5. szám
247378 com. Mihaesti - jud. Valcea - Romania Tel.: +40250772562 - Fax: +40250772547
tehnic@sticky.ro; office@sarcom.ro
https://www.sticky.ro	                                     Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok és Információk Hivatala
1.4 Sürgősségi telefonszám: Toxikológiai:	 021.318.36.06



	2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

	2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: 1272/2008/EK (CLP) rendelet:
Az 1272/2008 (CLP) rendelet rendelkezései szerint a termék nem minősül veszélyes terméknek.
2.2 Címkeelemek:
1272/2008/EK (CLP) rendelet:
Figyelmeztető mondatok:
Nem releváns
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P101: Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a terméktartályt vagy a P102 címkét: Gyermekektől elzárva tartandó
P233: Az edény jól lezárva, szivárgásmentesen tartandó
P262: Kerülje a szemmel, bőrrel vagy ruházattal való érintkezést P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel P420: Külön kell tárolni
P501: A tartalmat/tartályt a veszélyes hulladékra vagy a csomagolási előírásokra, illetve a csomagolási hulladékra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani
További információk:
EUH208: A biocid hatóanyagot tartalmaz: Didecil-dimetil-ammónium-klorid 0,5%
Allergiás reakciót válthat ki.
2.3 Egyéb veszélyek:
Nem releváns



	3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

	3.1 Anyagok:
Nem alkalmazható
3.2 Keverékek:
Kémiai leírás: Anyagok keveréke
Összetevők:
A keveréket alkotó anyagok egyike sem haladja meg az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletében meghatározott értékeket



	4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

	4.1	Elsősegélynyújtási intézkedések:
Fizikai állapotromlás esetén keresse fel orvosát a jelen biztonsági adatlap kíséretében


 (
Biztonsági adatlap
1907/2006/EK (REACH), 2015/830/EU
) (
Sticky Forte Penészgátló Oldat 
)

 (
FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON
) (
Teljesítés dátuma: 28.02.2020
) (
Verzió: 1
) (
1/9 oldal
)

	4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

	Belélegzés esetén:
Tünetek esetén vigye az érintett személyt a szabadba.
Bőrrel való érintkezés esetén:
Érintkezés esetén ajánlott a területet vízzel és semleges szappannal lemosni. Bőrelváltozások (viszketés, bőrpír, hólyagok, pattanások,...) esetén keresse fel orvosát a jelen biztonsági adatlap kíséretében.
Szembe kerülés esetén:
Öblítse le az érintett területet vízzel, amíg a terméket el nem távolítja. Rossz közérzet esetén keresse fel orvosát a jelen adatlap kíséretében
Termékbiztonság
Lenyelés/ aspiráció esetén:
Jelentős mennyiség lenyelése esetén ajánlott orvoshoz fordulni.
4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások:
Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelések jelzése:
Nem releváns



	5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

	5.1 Oltóanyag:
Nem gyúlékony termék, amely a termék gyúlékonysági jellemzői szerint alacsony tűzveszélyességgel rendelkezik normál 
tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között. Tartós égés esetén a nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében bármilyen típusú oltóanyag használható (ABC por, víz,...)
5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek:
A termék gyúlékonysági jellemzői szerint normál tárolási, kezelési és használati körülmények között nem jelent tűzveszélyt.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:
A tűz nagyságától függően teljes védőruhára és zárt légzőkészülékre lehet szükség. Alapvető vészhelyzeti felszerelések (tűzoltó takaró, elsősegélydoboz) szükségesek
További rendelkezések:
Kövesse a belső vészhelyzeti terv és a tájékoztató lapok utasításait a balesetek és egyéb vészhelyzetek kezelésére vonatkozóan. Szüntesse meg a tüzet. Tűz esetén hűtse le a lángnak, robbanásnak vagy a magas hőmérséklet okozta BLEVE-nek kitett termék edényeit és tárolótartályait. Kerülje a tűzoltó termékek kiömlését a vízi környezetbe.



	6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

	6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:
A szivárgást el kell különíteni, feltéve, hogy az nem jelent további kockázatot a műveletet végző személyek számára.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
A termék nem minősül a környezetre veszélyesnek. Tartsa távol a terméket a csatornáktól és a felszíni vagy felszín alatti víztől.
6.3 Az elszigetelés és a tisztítás módszerei és anyagai:
Ajánlott:
A kiömlött terméket homokkal vagy más semleges abszorbenssel fel kell szívni, és biztonságos helyre kell szállítani. Ne szívódjon fel fűrészporba vagy más gyúlékony abszorbensbe. A termék ártalmatlanítására vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban.
6.4 Hivatkozás más szakaszokra:
Lásd a 8. és 13. szakaszt.



	7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

	7.1	A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:
A.- Általános óvintézkedések
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	7. SZAKASZ: KEZELÉS és TÁROLÁS (folytatás)

	Tartsa be a foglalkozási kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat. Az edény szorosan lezárva tartandó. Ellenőrizze a hulladékot és a maradványokat, ártalmatlanítsa biztonságos módszerekkel (6. fejezet). Kerülje a termék kiömlését a tartályból. Őrizze meg a rendet és a tisztaságot azokon a helyeken, ahol veszélyes termékeket kezelnek.
B.- Technikai ajánlások a tüzek és robbanások megelőzésére.
A maradványokat alacsony sebességgel szállítsa, hogy elkerülje az elektrosztatikus feltöltődést, amely hatással lehet a gyúlékony termékekre. Az elkerülendő körülményekkel és anyagokkal kapcsolatban lásd a 10. szakaszt.
C.- Technikai ajánlások az ergonómiai kockázatok megelőzésére és a toxikológiára.
Ne igyon vagy egyen, miközben a terméket kezeli, és miután befejezte, mosson kezet megfelelő tisztítószerekkel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti veszélyek megelőzésére
A környezeti kockázatok megelőzése érdekében nincs szükség különleges intézkedésekre. További információkért lásd a 6.2 fejezetet
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is:
A.- Műszaki tárolási intézkedések
Minimális hőmérséklet:	5 ºC
Maximális hőmérséklet:	30 ºC Maximális idő:	24 hónap
B.- Általános tárolási feltételek.
Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információkért
lásd a 10.5 szakaszt
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):
A már meghatározott javallatok kivételével nincs szükség külön ajánlásra a termék használatára vonatkozóan.



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek:
Anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell (GD 1218/2006, GD 1/2012): A keveréket alkotó anyagokra nincsenek környezeti határértékek.
DNEL (munkavállalók):
Nem releváns
DNEL (populáció):
Nem releváns
PNEC:
Nem releváns
8.2 Az expozíció ellenőrzése:
A.- Általános munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések
Megelőző intézkedésként ajánlott olyan egyéni védőfelszerelést használni, amelyen szerepelnie kell a „CE” feliratnak.
Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos további információkért, (tárolás, tisztítás, használat, védelmi szint,...) kérjük, olvassa el a gyártó által biztosított tájékoztatót. A részleteket lásd a 7.1 szakaszban
B.- Légzésvédelem.
Szükség lesz védőfelszerelés használatára ködképződés vagy a foglalkozási expozíciós határértékek túllépése esetén.

C.- Speciális kézvédelem

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	[image: ]
Kötelező
kézvédelem
	Védőkesztyű
kisebb kockázatok ellen
	
[image: ]
	
	Cserélje ki a kesztyűt a sérülés legkisebb jelére. Szakmai/ipari felhasználók hosszabb ideig tartó expozíciója esetén ajánlott CE III kesztyűt viselni az EN 420:2003+A1: 2009 és az EN ISO 374-1:2016 szabványnak megfelelően.


Mivel a termék különböző anyagok keveréke, a kesztyű anyagának szilárdsága pontosan nem számítható ki,
ezért használat előtt ellenőrizni kell.
D.- Szem- és arcvédelem


 (
E.- Testvédelem
F.- Kiegészítő sürgősségi intézkedések
Kiegészítő vészhelyzeti intézkedések nem engedélyezettek.
Környezeti expozíció ellenőrzése:
A környezetvédelemről szóló közösségi jogszabályok szerint ajánlott mind a kiömlések elkerülése, mind a csomagolás ártalmatlanítása
a környezetben. További információkért lásd a 7.1. D szakaszt
Illékony szerves vegyületek:
A 278/2013. sz. törvény (2010/75/EU irányelv) alkalmazásában ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:
C.O.V.(ellátás):
0 tömeg % C.O.V. koncentráció 20 ºC-on:
0 kg/m³ (0 g/L) Átlagos szénszám: Nem
 releváns
Átlagos molekulatömeg:
Nem releváns
8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)
)

	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	[image: ]
Kötelező arcvédelem
	Fröccsenés elleni
védőszemüveg
	
[image: ]
	EN 166:2001
EN ISO 4007:2018
	Naponta tisztítsa és fertőtlenítse rendszeresen a gyártó utasításainak megfelelően. Javasoljuk, hogy fröccsenésveszély esetén használja.



	Piktogram
	PPE
	Jelölés
	ECN szabványok
	Megjegyzések

	
	Munkaruházat
	
[image: ]
	
	Cserélje ki, ha bármilyen sérülésre utaló jelet talál. A termékek hosszas expozíciós időszakai esetén
expozíciós időszakai esetén
szakmai/ipari felhasználók számára CE III ajánlott, az EN ISO 6529:2013, az EN ISO 6530:2005, az EN ISO 13688:2013, az EN 464:1994 szerint.

	
	Csúszásgátló munkavédelmi cipő
	
[image: ]
	EN ISO 20347:2012
	Cserélje ki, ha bármilyen sérülésre utaló jelet talál. A termékek hosszas expozíciós időszakai esetén
expozíciós időszakai esetén
szakmai/ipari felhasználók számára, CE III ajánlott, az EN ISO 20345:2012 és az EN 13832- 1:2007 szerint.


	












	9. SZAKASZ: FIZIKAI
	ÉS
	VEGYI
	TULAJDONSÁGOK 

	9.1	Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

	Teljes információért lásd a termék adatlapját.

	Fizikai megjelenés:

	Halmazállapot 20 ºC-on:	Folyadék

	Megjelenés:	Színtelen

	Szín:	Színtelen

	Szag:	enyhe

	Szagküszöbérték:	Nem releváns *

	Illékonyság:

	Forráspont légköri nyomáson:	Nem releváns *

	Gőznyomás 20 ºC:	Nem releváns *

	Gőznyomás 50 ºC:	Nem releváns *

	Párolgási sebesség 20 ºC-on:	Nem releváns *

	Termékjellemzők:

	Sűrűség 20 ºC:
Relatív sűrűség 20 ºC:
	1 - 1.05 g/cm3
1 - 1,05 g/ cm3

	Dinamikus viszkozitás 20 ºC-on:	Nem releváns *
*A termék jellege miatt nem alkalmazható, mivel nem nyújt jellegzetes információt a veszélyről.



 (
Reakciókészség:
Veszélyes reakciók nem várhatók, ha a vegyi anyagok tárolására vonatkozó műszaki utasításokat betartják. Lásd a 7. szakaszt
Kémiai stabilitás:
Kémiailag stabil, megfelel a megjelölt tárolási, kezelési és felhasználási feltételeknek.
A veszélyes reakciók lehetősége:
A jelzett körülmények között nem várhatóak olyan veszélyes reakciók, amelyek túlzott nyomást vagy hőmérsékletet okozhatnak.
Kerülendő körülmények:
Környezeti hőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:
10.5  Összeférhetetlen anyagok:
10.6  Veszélyes bomlástermékek:
A bomlástermékek ismeretével kapcsolatban lásd a 10.3, 10.4 és 10.5 szakaszt. A bomlástermékek körülményeitől függően
a hozzájuk tartozó bomlás vegyi anyagok összetett keverékeibe: szén-dioxidba(CO2), szén-monoxidba és más szerves vegyületekbe szabadulhat fel.
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
)
	9. SZAKASZ: FIZIKAI
	ÉS
	VEGYI
	TULAJDONSÁGOK 
	(Folytatás)

	Kinematikus viszkozitás 20 ºC: 
Kinematikus viszkozitás 40 ºC-on: 
Koncentráció:
	Nem releváns * 
Nem releváns * 
Nem releváns *

	pH:
	7 - 9

	Gőzsűrűség 20 ºC:
	1 - 1,05

	Megoszlási hányados: 
n-oktanol/víz 20 ºC:
	Nem releváns *

	Vízben való oldhatóság 20 ºC:
	Nem releváns *

	Oldékonysági tulajdonság:
	Nem releváns *

	Bomlási hőmérséklet:
	Nem releváns *

	Olvadáspont/fagyáspont:
	Nem releváns *

	Robbanási tulajdonságok:
	Nem releváns *

	Oxidáló tulajdonságok:
	Nem releváns *

	Gyúlékonyság:

	Gyúlékonysági hőmérséklet:
	Nem gyúlékony (>60 ºC)

	Gyúlékonyság (szilárd, gáz):
	Nem releváns *

	Öngyulladási hőmérséklet:
	Nem releváns *

	Alsó gyúlékonysági határ:
	Nem releváns *

	Felső gyúlékonysági határ:
	Nem releváns *

	Robbanás:

	Alsó robbanási határértékek:
	Nem releváns *

	Felső robbanási határértékek:
	Nem releváns *

	9.2	Egyéb információk:

	Felületi feszültség 20 ºC-on:
	Nem releváns *

	Refrakciós index:
	Nem releváns *

	*A termék jellege miatt nem alkalmazható, mivel nem nyújt jellegzetes információt a veszélyről.












	Ütés és súrlódás
	Levegővel való érintkezés
	Fűtés
	Napfény
	Páratartalom

	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható







	Savak
	Víz
	Oxidáló anyagok
	Éghető anyagok
	Egyéb

	Kerülje az erős savakat
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Nem alkalmazható
	Kerülje az erős lúgokat
vagy bázisokat




11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1  A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk:
Szájon át LD50 > 2000 mg/kg (százalék).
Veszélyes egészségügyi hatások:
Ismételt, hosszan tartó expozíció vagy a foglalkozási expozíciós határértékek által meghatározottnál magasabb koncentrációk esetén előfordulhat, hogy
káros egészségügyi hatások lépnek fel az expozíció függvényében
A- Lenyelés (akut hatás):
· Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
· Korrózió / irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek B- Belégzés (akut hatás):
· Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
· Korrózió / irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):
· Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
· Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesítik a D-CMR hatásokat (rákkeltő, mutagén és reproduktív toxicitás):
· 	Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az IARC besorolási kritériumok nem teljesülnek: Nem releváns
· Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
· Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek E-tudatossági hatás:
· Légzőszervek: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
· Bőrön át: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
F- Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:
A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek G-STOT (célszervi toxicitás) - ismételt expozíció:
· STOT (célszervi toxicitás) - ismételt expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem
teljesülnek
· Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek H- Aspirációs veszély:
A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek
Egyéb információ:
Nem releváns
Az anyagokra vonatkozó különleges toxikológiai információk:
Nem áll rendelkezésre

 (
Magáról a keverékről nem állnak rendelkezésre az ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti adatok.
Toxicitás:
Nem áll rendelkezésre
Perzisztencia és lebonthatóság:
Nem áll rendelkezésre
Bioakkumulációs képesség:
Nem áll rendelkezésre
Talajban való mobilitás:
Nem áll rendelkezésre
PBT és vPvB értékelés eredményei:
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
)


 (
A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak
12.6  Egyéb káros hatások:
Nincs leírva
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folyamatos)
)

[bookmark: _GoBack]13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

	Kód
	Leírás
	Hulladék típusa (Rendelet (EU)
1357/2014)

	20 01 99
	egyéb nem meghatározott frakciók
	Nem veszélyes


Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):
Nem releváns
Maradékanyag-kezelés (ártalmatlanítás és elpárologtatás):
Az 1. melléklet és a 2. melléklet (2008/98/EK irányelv) szerinti hasznosítási és ártalmatlanítási műveletekhez forduljon a hulladékkezelésre jogosult személyhez. A 15 01 (2014/955/EU rendelet, 856/2002. Kormányrendelet) kód szerint, ha a tartály közvetlenül érintkezésbe került a termékkel, akkor a termékkel azonos módon kell kezelni; ellenkező esetben nem veszélyes hulladékként kell kezelni. A termékhulladék ártalmatlanítása a hulladékgazdálkodási rendszerről szóló 211/2011. sz. törvény szerint történik, a csomagolási hulladék ártalmatlanítása pedig a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 621/2005. sz. kormányrendelet szerint történik. Nem ajánlott vízfolyásokba dobni. Lásd a 6.2. szakaszt.

A hulladékra vonatkozó közösségi rendelkezések:
Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletének megfelelően a közösségi vagy állami
hulladékgazdálkodási rendelkezéseket tükrözi.
Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK, 2014/955/EU irányelv Nemzeti jogszabályok:
a 268/2005 kormányrendelettel módosított és kiegészített a a hulladékégetésről szóló 128/2002.sz. kormányrendelet; 756/2004.sz. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Miniszter Rendelete a hulladékégetésre vonatkozó műszaki szabvány jóváhagyásához; 349/2005 kormányrendelet a hulladék ártalmatlanításáról;
856/2002 számú rendelet a hulladékgazdálkodási nyilvántartásokról és a hulladékjegyzék jóváhagyásáról, beleértve a veszélyes hulladékokat is, 1061/2008 számú rendelet a veszélyes és nem veszélyes hulladékok Románia területén történő szállításáról,
211/2011. sz. hulladékgazdálkodási törvény.
Jogszabályok, amelyek szerint a termék csomagolását ártalmatlanítják:
A 621/2005.sz. kormányrendelet a csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről.
Az 1872/2006.sz. kormányrendelet a csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről szóló 621/2005/EK rendelet módosításáról és kiegészítéséről

 (
Nem minősül szállításra veszélyesnek (ADR/RID, IMDG, IATA)
14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
) (
15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
előírások/jogszabályok:
528/2012/EK rendelet: tartósítószert tartalmaz a kezelt árucikk eredeti tulajdonságainak védelme érdekében. Tartalmazza
Didecil-dimetil-ammónium-klorid.
Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) alapján engedélyezésre jelölt anyagok: A REACH XIV. mellékletében (Engedélyezési lista) szereplő nem releváns anyagok lejárati dátummal: Nem releváns Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet: Nem releváns, 95. cikk, (EU) Rendelet. 528/2012: Nem releváns
(EU) RENDELET 649/2012 a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról: Nem releváns
Seveso III:
Nem releváns
15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
)



15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folyamatos)
Egyes veszélyes anyagok és keverékek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (REACH rendelet XVII. melléklete stb.):
Nem releváns
Különös rendelkezések a személyek vagy a környezet védelme terén:
Javasoljuk, hogy a jelen biztonsági adatlapon összegyűjtött adatokat bemeneti adatként használja fel a helyi körülmények kockázatértékeléséhez annak érdekében, hogy meghatározza a szükséges intézkedéseket a termék kezelésével, használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos kockázatok megelőzésére.
Egyéb jogszabályok:
360/2003 sz. törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények szabályozásáról
349/2007. sz. törvény a vegyianyag-kezelés intézményi keretének átszervezéséről
A vegyianyag-kezelés intézményi keretének átszervezéséről szóló 349/2007. sz. törvény 4. cikkének módosításáról szóló 249/2011. sz. törvény
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1.488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1.907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításáról szóló 477/2009/EK kormányhatározat
254/2011 sz. törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről szóló 360/2003. sz. törvény 26. cikkének módosításáról, Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásáról szóló 347/2003/EK kormányhatározat hatályon kívül helyezéséről szóló 662/2011. sz. kormányhatározat
60/2013 sz. rendelet a vegyi anyagok kezelése terén az intézményi keret átszervezéséről szóló 349/2007. sz. törvény 4. cikke (1) bekezdésének kiegészítése érdekében
1218/2006 sz. határozat a munkavállalók vegyi anyagok jelenlétével kapcsolatos kockázatokkal szembeni védelmét biztosító munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelmények megállapításáról
319/2006. sz. törvény a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről
A 621/2005.sz. kormányrendelet a csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről.
Az 1872/2006.sz. kormányrendelet a csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről szóló 621/2005/EK rendelet módosításáról és kiegészítéséről
211/2011. sz. törvény a hulladékgazdálkodási rendszerről
Az M.108/2013. sz. rendelet a 2. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek megadására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról, 4. cikke az M.108/2013. sz. rendelet kiegészítése a 2. cikk (3) bekezdésében előírt mentességek megadására vonatkozó módszertani normák jóváhagyásáról a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1.488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1.907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének kiegészítéséről.
A 1408/2008.sz. kormányhatározat és a veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló 1-6. melléklet
A 937/2010.sz. kormányhatározat és a veszélyes készítmények forgalomba hozatalakor alkalmazandó osztályozásról, csomagolásról és címkézésről szóló 1-5. melléklet
122/2010 sz. rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló (EK) 1272/2008 sz. rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint a (z) nr.1907/2006 rendelet módosításáról
398/2010 sz. kormányhatározat az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó intézkedések megállapításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról
15.2  Kémiai biztonsági értékelés:
Nem alkalmazandó.

 (
Irányadó jog:
Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének - A biztonsági adatlapok elkészítésére vonatkozó útmutató -
1907/2006/EK rendelet (2015/830/EU rendelet) szerinti biztonság
Változások az előző biztonsági adatlaphoz képest, amelyek befolyásolják a kockázatkezelési intézkedéseket:
Nem releváns
A 3. szakaszban bemutatott jogalkotási nyilatkozatok szövege:
Az említett mondatok nem magára a termékre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek,
és a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak.
1272/2008/EK (CLP) rendelet:
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓ
)


 (
Nem releváns
Besorolási eljárás:
Nem releváns
Képzési tippek:
Minimális képzés javasolt a termékkel foglalkozó személyzet foglalkozási kockázatainak megelőzése érdekében, hogy megkönnyítse a biztonsági adatlap adatai tartalmának értését és értelmezését, valamint a termék címkézését.
Irodalomra és adatforrásokra való hivatkozás:
http://echa.europa.eu
 
http://eur-lex.europa.eu
Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO : Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet CCO: Kémiai oxigénfogyasztás
CBO5: Biológiai oxigénigény 5 napig BCF: biokoncentrációs tényező
LD50: halálos dózis 50
LC50: halálos koncentráció 50
EC50: Effektív koncentráció 50
Log Pow: log oktanol-víz megoszlási együttható Koc: DNEL szerves szén megoszlási együtthatója: Számított szint - nincs hatás
PNEC: Várható hatásmentes koncentráció
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)
)





























 (
A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk a forrásokon, a műszaki ismereteken és a meglévő európai és állami szintű jogszabályokon alapulnak, és pontosságuk nem garantálható. Ez az információ nem tekinthető a termék tulajdonságainak garanciájaként, egyszerűen csak a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóinak módszertana és munkakörülményei tudásunkon és ellenőrzésünkön kívül esnek, mindig a felhasználó végső felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelményekhez való alkalmazkodás érdekében. A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, amely nem használható fel a megadottaktól eltérő célokra.
)
 (
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